Инструкция по настройке модема.
1. Новую СИМ карту вставьте в любой телефон и удалите из ее адресной книги все контакты. Там их в рекламном смысле может быть штук 20, если какие-то записи не удаляются, нужно обратиться к оператору.
2. Раз уж сим карта в телефоне, создайте контакт администратора. Имя контакта должно содержать 2 символа   +1  и ни каких пробелов. Номер телефона +7…. Или 8…. – это номер, который будет управлять подогревателем.
3. При выключенном питании установите сим карту в модем, подключите питание. Красный индикатор загорится, а зеленый будет часто мигать, это модем пытается зарегистрироваться у оператора. При удачной регистрации мигать будет редко (раз в 2 секунды) и коротко.
4. Теперь можно позвонить с этого телефона на модем. Если все записано правильно, то модем в ответ пикнет 3 раза и запустит котел. При повторном звонке – пикнет 2 раза и выключит.

5. Переходим к настройке приложения Advers Control  SMS.  Записываем номер телефона модема в формате +7….., при правильном количестве цифр запись становится зеленой. Выбираем изделие (Бинар, Планар и т.п.)
6. Если телефон двухсимочный, то необходимо настроить в телефоне (не в приложении!) страницу управления СИМ картами. Необходимо снять флажек в пункте «Спрашивать каждый раз» при отправке СМС. И указать явно с какой СИМ карты отправлять сообщение.

7. На СИМ карте в модеме должны быть какие-то деньги, иначе она не сможет отправить СМС.

8. В приложении нужно указать, что язык СМС – английский.

9. Удалите приложение из телефона, скачайте приложении  заново и установите.
