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12-полюсный разъем, корпус штекера -A- 
1 - Кабель, диагностика 
2 - Повышение частоты вращения 
3 - Готовность АС 
4 - не задействован 
5 - Напряжение регулятора освещения 58 d 
6 - не задействован 
7 - Датчик температуры канала впуска приточного воздуха -G89- 
8 - Датчик наружной температуры -G17- 
9 - Масса сигнала серводвигателей и фотодатчика интенсивности солнечного излучения -G107- 
10 - Реле автоматического регулирования интервала стеклоочистителя и стеклоомывателя -J31- 
11 - Сигнал перегрева 118 °C 
12 - Масса сигнала серводвигателей 

20-полюсный разъем, корпус штекера -В- 
1 - Наружная температура для комбинации приборов 
2 - CAN High (опция) 
3 - CAN Low (опция) 
4 - Экран шины CAN 
5 - Датчик температуры дефлектора зоны ног -G192- 
6 - Датчик температуры центрального дефлектора -G191- 
7 - Датчик температуры на выходе испарителя -G263- или датчик температуры испарителя -G308- на а/м с 6-цилиндровым двигателем 
8 - Потенциометр серводвигателя температурной заслонки -G92- 
9 - Потенциометр серводвигателя центральной заслонки -G112- 
10 - Потенциометр серводвигателя заслонки пространства для ног и размораживателя -G114- 
11 - не задействован 
12 - не задействован 
13 - Время простоя - комбинация приборов (опция) 
14 - Повышение температуры выкл/PTC выкл (для варианта 3B1/2 907 044 F) 
15 - Запорный клапан охлаждающей жидкости отопителя -N279- с 05/02 не устанавливается. 
16 - не задействован 
17 - Потенциометр серводвигателя заслонки воздухозаборника -G113- 
18 - Фотоэлектрический датчик солнечного излучения -G107- 
19 - не задействован 
20 - не задействован 

16-полюсный разъем, корпус штекера -C-, на принципиальной электросхеме T16b 
1 - Kick-Down 
2 - Диагностика 2/32 бар (на стороне высокого давления) 
3 - Напряжение компрессора кондиционера 
4 - Сигнал спидометра 
5 - не задействован 
6 - Частота вращения вала двигателя 
7 - Реле автоматического регулирования интервала стеклоочистителя и стеклоомывателя -J31- 
8 - + 5в 10 мA для серводвигателей 
9 - не задействован 
10 - не задействован 
11 - Обратная связь вентилятора (-) 
12 - Электроника двигателя двунаправленная 
13 - не задействован 
14 - Обратная связь вентилятора (+) 
15 - Управление жгутом проводки VW (внутреннее) 
16 - Блок управления вентилятора подачи свежего воздуха -J126- 

16-полюсный разъем, корпус штекера -D-, на принципиальной электросхеме T16a 
1 - Дополнительный отопитель (опция) 
2 - Серводвигатель температурной заслонки -V68- 
3 - Серводвигатель заслонки пространства для ног и размораживателя -V85- 
4 - Серводвигатель центральной заслонки -V70- 
5 - Серводвигатель заслонки воздухозаборника -V71- 
6 - Регулирующий клапан компрессора кондиционера -N280- 
7 - Клемма 30 (опция) 
8 - Магнитная муфта/ ступень вентилятора 2 
9 - Клемма 15 реле двухходового клапана и запорного клапана охлаждающей жидкости -J585- 
10 - Серводвигатель температурной заслонки -V68- 
11 - Серводвигатель заслонки пространства для ног и размораживателя -V85- 
12 - Серводвигатель центральной заслонки -V70- 
13 - Серводвигатель заслонки воздухозаборника -V71- 
14 - Клемма 31 
15 - Клемма 31 
16 - Блок управления вентиляторов радиатора -J293- 
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