Cбой происходит по цепи запуска импульсного стабилизатора напряжения 5 В, который находится в корпусе модема.
Он называется ST1S14PHR, это маленькая 8-и ногая микросхема, около него размещен дроссель (катушка).

Для исправления ситуации нужно припаять конденсатор емкостью 0,1 мкф 
между 6 и 7 ножками микросхемы.

Изначально выглядит  так
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После доработки должно быть  как на фото:

Другой вариант перенести конденсатор
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